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ARISSEAL® AC WALLGUARD
Lớp phủ gốc Acrylic chống thấm & trang trí ngoại thất đàn hồi.
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 Mô tả sản phẩm: 
ARISSEAL® AC WALLGUARD là chất chống thấm, đàn hồi gốc polyme độc ​​đáo lớp phủ hiệu suất để bảo vệ kết cấu bê tông khỏi bị xuống cấp với mọi điều kiện khí hậu. ARISSEAL® AC WALLGUARD là một thành phần duy nhất 'Sẵn sàng sử dụng' công thức có đặc tính làm khô nhanh ở nhiệt độ phòng. Nó nổi bật đặc tính chống thấm nước cùng với độ dẻo dai giúp ngăn chặn sự rò rỉ trong mùa mưa trong khi tính ổn định của nó chống lại bức xạ UV giữ độ sáng không phai màu trong nhiều năm. Hiệu suất Hai trong Một của nó bảo vệ bề mặt khỏi thấm và rò rỉ nước, nâng cao tuổi thọ của những bức tường ngoại thất và cung cấp triển vọng thẩm mỹ cho công trình.
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 Ứng dụng:
Lớp phủ ngoại thất trang trí đàn hồi chống thấm nước

Do lớp màng mịn của nó, nước rơi vào nó sẽ tạo thành hạt và lăn đi. Vì nó bịt kín tất cả độ xốp và các vết nứt, nó không cho phép nước xâm nhập. Để tránh thiệt hại do áp suất thủy tĩnh tích tụ, một tòa nhà phải "thở" và cho phép hơi nước đi qua. Với vô số lỗ nhỏ được đóng gói dày đặc, ARISSEAL® AC WALLGUARD dễ thấm hơi nước hơn nhiều. Nó ngăn chặn áp suất thủy tĩnh tích tụ và giảm khả năng phồng rộp, nứt nẻ và bong tróc. 

Lớp phủ ARISSEAL® AC WALLGUARD ít phai màu hơn nhiều so với lớp phủ thông thường. ARISSEAL® AC WALLGUARD sắc tố màu hầu như không phản ứng với tia cực tím. Màu sắc của ARISSEAL® AC WALLGUARD luôn tươi sáng và trung thực. ARISSEAL® AC WALLGUARD cung cấp khả năng chống khuếch tán CO tuyệt vời, đây là nguyên nhân chính làm hư hỏng bê tông cốt thép. ARISSEAL® AC WALLGUARD không thải ra bất kỳ hơi độc hại nào trong khí quyển và hoàn toàn lớp phủ thân thiện với môi trường. Cầu nối vết nứt tuyệt vời ARISSEAL® AC WALLGUARD có mức độ linh hoạt cao đối với phạm vi nhiệt độ rộng. Màng sơn đàn hồi gấp 5 lần hình dạng ban đầu của nó, cho phép nó che giấu các vết nứt. ARISSEAL® AC WALLGAURD mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho các tòa nhà kết hợp với chức năng tính chất. ARISSEAL® AC WALLGUARD có thể được tạo sắc tố ở các sắc thái khác nhau để tạo ra một phổ rộng màu sắc. ARISSEAL® AC WALLGUARD trở nên hiệu quả về chi phí rất nhiều bằng cách tránh thu hồi chi phí phục hồi do tuổi thọ cao.
Lớp phủ chống thấm tường đàn hồi
Các bức tường xây bên ngoài, đặc biệt là những bức tường bị phong hoá, đã lâu đại diện cho một trong những thách thức bảo trì khó khăn nhất đối với nhà thầu, thợ sơn và thợ chống thấm. Hầu hết các bề mặt bên ngoài điển hình có thể được bảo vệ và bảo trì thành công bởi các ứng dụng thường xuyên của sơn cao su acrylic thông thường chất lượng cao. Nhưng ngay cả những loại sơn tốt nhất thường có xu hướng tách ra và hỏng khi chúng đã được sơn trên bề mặt các vết nứt phát triển theo độ tuổi của khối xây. Có hai lý do chính dẫn đến hiện tượng này. 
i) Đối với một loại sơn thông thường các công thức có hàm lượng chất rắn thể tích tương đối thấp và màng sơn có xu hướng co lại khi khô. Nếu màng sơn co lại quá nhiều, nó có thể làm lộ lại lớp nền.

ii) Hầu hết các loại sơn thông thường đều dựa trên các polyme "cứng" với nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh tương đối cao, thường từ 0 độ và 25 độ C. Do đó, các màng sơn được tạo thành bởi các công thức này có xu hướng tương đối cứng và kém đàn hồi. Hầu hết các bề mặt được sơn thường là kích thước ổn định, vì vậy điều này thiếu độ linh hoạt và độ đàn hồi cao không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bề mặt gạch xây hoàn toàn là một trường hợp khác. Nền thường tồn tại như các khu vực nguyên khối lớn thường có một số vết nứt. Hầu hết các vết nứt tương đối nhỏ, từ độ dày chân tóc đến không quá 1/8 inch trong chiều rộng, nhưng chúng trải qua những biến động đáng kể về kích thước, lên tới 300% đến 400% hoặc thậm chí cao hơn ở những vùng khí hậu có sự thay đổi nhiệt độ rộng. Khi một loại sơn thông thường trải qua những căng thẳng do điều này gây ra chuyển động, nó phản ứng bằng cách nứt.

ARISSEAL® AC WALLGUARD là một giải pháp thay thế tốt hơn cho sơn latex trên nền xây. Tiến bộ trong công nghệ acrylic đã phát triển một loạt sản phẩm đàn hồi 100% acrylic độc đáo lớp phủ nền. Lớp phủ đàn hồi acrylic có gốc nước chịu được thời tiết. Lớp phủ tường đàn hồi dựa trên công nghệ này kết hợp nhiều những lợi ích truyền thống của sơn cao su acrylic 
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chất lượng cao, ngoại thất tuyệt vời độ bền, khả năng chống bụi bẩn tuyệt vời, xà phòng và nước làm sạch cùng với độ đàn hồi và độ mềm dẻo cần thiết để chịu được chuyển động nhiệt của các vết nứt. Một giải pháp thay thế tốt hơn: Sơn tường đàn hồi Ngành công nghiệp hóa chất xây dựng đã biết về những hạn chế của sơn truyền thống trên nền. Trong gần như lâu như vậy, ngành công nghiệp đã tìm kiếm các giải pháp thay thế tốt hơn. Những nỗ lực ban đầu để giải quyết vấn đề bẻ khóa, liên quan đến việc xây dựng các lớp phủ bằng polyme thường không được sử dụng trong sơn. Nhiều hệ thống thử nghiệm này cung cấp dịch vụ được chấp nhận như lớp phủ chống bụi bẩn. Thật không may hầu như tất cả các polyme được thử nghiệm đều tạo thành màng cứng hoặc quá cứng để thích ứng với sự dao động liên quan đến nhiệt độ trong các kích thước của các vết nứt. Không thể tránh khỏi, các lớp phủ dựa trên các polyme cứng này bị gãy, để lộ khối xây với các phần tử một lần nữa. Nhận ra rằng chất kết dính cứng không phải là câu trả lời, ngành công nghiệp đã chuyển sang polyme "mềm hơn" với nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh thấp hơn nhiều. Nhiều các sản phẩm được điều tra đã được sử dụng làm chất kết dính cho caulks và chất bịt kín. Bởi vì chúng có nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh thấp, chúng đã trang bị độ đàn hồi tuyệt vời và tính linh hoạt trong một loạt các nhiệt độ. Các công thức dựa trên các polyme này có khả năng chịu đựng các chiều tốt hơn dao động mà không bị nứt hơn các loại sơn thông thường. Do đó, họ sở hữu độ bền chức năng tốt trên khối xây. Thật không may, trong việc giải quyết một vấn đề, các chất kết dính mềm đã tạo ra một vấn đề khác. Những polyme này tạo ra dính màng nhanh chóng tích tụ bụi bẩn, với tác động tiêu cực đáng kể đến xuất hiện. Điểm mấu chốt là không có sản phẩm nào được kiểm tra bởi ngành công nghiệp này tỏ ra thành công hơn bất kỳ loại sơn cao su acrylic thông thường nào. Về cơ bản, không có vật liệu phủ thay thế nào sở hữu cả hai hấp dẫn trang trí và độ bền của sơn acrylic và các tính chất cơ học yêu cầu của khối xây. Như đã được chỉ ra, lớp phủ được làm từ công nghệ acrylic mới này có độ bền mong đợi của chất kết dính 100% acrylic, chúng khô nhanh và dễ dàng để dọn dẹp. Chúng bám dính tốt với tất cả các loại chất xây dựng thông thường, kể cả khối xây. Cuối cùng, chúng có khả năng chống bụi bẩn kết hợp với sơn cao su acrylic thông thường, và chúng có thể được pha chế với tiêu chuẩn sắc tố để sở hữu cùng một loại hấp dẫn thị giác. Tuy nhiên, thành phần mới của polyme mới cung cấp hai tính năng mà các loại sơn cao su thông thường không có. Đối với một, các lớp phủ này thể hiện đặc tính đàn hồi tuyệt vời. Dưới sự căng thẳng, chúng có thể kéo dài đến một số nhân với kích thước ban đầu của chúng. Do đó, khi các chất nền của khối xây nở ra và hợp đồng, với những thay đổi về nhiệt độ, lớp phủ đàn hồi có thể thích ứng với chuyển động mà không bị nứt. Thay vì phụ thuộc vào một thành phần bên ngoài, riêng biệt để mang lại sự linh hoạt cho màng, 100% polyme đàn hồi acrylic có tính đàn hồi từ một sự kết hợp của thành phần đặc biệt, trọng lượng phân tử và liên kết chéo. Như một kết quả là chúng vẫn giữ được tính linh hoạt theo thời gian. Hơn nữa, các công thức dựa trên 100% polyme đàn hồi acrylic thể hiện các đặc tính đàn hồi của chúng trên phạm vi nhiệt độ rộng. Do đó, hiệu suất của lớp phủ nước dựa trên chất đàn hồi acrylic vẫn luôn xuất sắc dưới tất cả điều kiện. Khi so sánh các loại chất kết dính khác nhau trong các lĩnh vực hoạt động khác, Chất kết dính 100% acrylic có lợi thế đáng kể so với các sản phẩm cách điệu trong khu vực ổn định tia cực tím, hơn viny! sản phẩm axetat trong lĩnh vực thủy phân kháng, và vượt qua cả hai loại hóa chất trong lĩnh vực kháng bụi bẩn. Như một kết quả là, khi tiếp xúc lâu dài, lớp phủ acrylic trong nước có khả năng chống lại phấn và không bị vàng như các sản phẩm cách điệu. Họ không phải là dễ bị hư hại do độ ẩm xung quanh như các hệ thống dựa trên axetat, và chúng vẫn sạch hơn cả hai loại hệ thống không acrylic. Nói chung, những lợi thế được cung cấp bởi công nghệ 100% acrylic chuyển thành độ bền cao cả về bảo vệ và trang trí. Lớp phủ gốc acrylic màng giữ được tính toàn vẹn của chúng tốt hơn các hệ thống styrenated và vinyl axetat; các acrylic không bị nứt hoặc bong tróc. Do đó, họ làm công việc tốt hơn che chắn nền xây khỏi các phần tử. Đồng thời, vì lớp phủ 100% acrylic vẫn giữ được độ đàn hồi và không ố vàng hoặc bám bẩn, chúng duy trì một "trang trí" có độ bền cao.

 Đặc điểm/ Ưu điểm:

- Khả năng chống thấm nước tuyệt vời
- Khả năng kháng kiềm tuyệt vời, không ố vàng
- Khả năng chống lại U.V. Sự bức xạ

- Kháng nấm và rêu mốc.

- Không có xu hướng bong tróc

- Bền và chống xước.

- Độ sáng và độ hoàn thiện tuyệt vời.

- Bền ở nhiệt độ cao
- Hệ thống đơn lẻ, sẵn sàng sử dụng

- Làm khô nhanh ở nhiệt độ phòng.

- Không cần sơn lót do có độ bám dính tuyệt vời.

- Có thể được tạo sắc tố trong dải màu rộng.
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Thông tin sản phẩm:

	Gốc hóa học
	100% Acrylic Copolymer

	Màu sắc
	White & Grey (Có thể sản xuất sắc tố màu theo yêu cầu)

	Đóng gói
	5kg & 20kg/ Thùng nhựa

	Độ che phủ
	Khoảng 4 – 5 m2/kg cho 02 lớp tùy thuộc vào độ mịn, độ xốp của bề mặt chất nền.

	Hạn sử dụng & Bảo quản
	18 tháng kể từ ngày sản xuất, thùng còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu mở và được bảo quản nơi có bóng râm.

	Tỷ trọng
	1,3 +- 0,05kg/ lít

	Hàm lượng chất rắn 
	50 +-1%   


 Thông số kỹ thuật:
	Khô bề mặt
	Sau 4 giờ

	Đóng rắn hoàn toàn
	Sau 48 giờ

	Cường độ kéo
	>1.0 N/mm2

	Độ bám dính
	>1.5 N/mm2

	Độ giãn dài
	>300%


Hướng dẫn thi công:
Chuẩn bị bề mặt: Loại bỏ bụi, chất bẩn, dầu mỡ, các hạt rời, bong tróc sơn, sáp, nấm, rong rêu khỏi bề mặt sử dụng bàn chải sắt. Bề mặt phải được rửa sạch bằng nước và để khô.

Sơn lót: Thi công lớp sơn lót bằng cách trộn ARISSEAL® AC WALLGUARD với nước theo tỷ lệ 1: 1 

Lớp phủ: Hoàn thiện bề mặt bằng 02 lớp sơn ARISSEAL® AC WALLGUARD với khoảng cách giữa các lớp là 4 giờ. 
Khuấy trộn: Khuấy đều trước khi thi công và dduwwocj thi công bằng máy phun/ chổi cọ/ ru lô
Lưu ý: ARISSEAL® AC WALLGUARD đã sẵn sàng để thi công sơn, có thể pha loãng tối đa 10% nước sạch khi cần thiết.
Vệ sinh dụng cụ: Vệ sinh dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi thi công. Khi vật liệu đã bị đóng rắn phải vệ sinh dụng cụ bằng phương pháp cơ học.

Sức khỏe & An toàn:

· Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch hoặc tìm đến tư vấn y tế.

· Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm.

· Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt.
	

NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE

Tel: 0211 6 565 679                                   Hotline: 0888454115

www: arisseal.com.vn                               Email: info@arisseal.com.vn

*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL
    


